# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

##

GBH 2-26 RE:

Med omskifteren "Boring/hammerboring" (16) vælger du el-værktøjets driftstype.

- For at skifte driftstilstand skal du trykke på oplåsningsknappen (15) og dreje omskifteren "Boring/hammerboring" (16) i den ønskede position, indtil den går hørbart i indgreb.

Henvisning: Du må kun ændre driftstype, når el-værktøjet er slukket! Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

Position til hammerboring i beton eller sten

Position til boring uden slagfunktion i træ, metal, keramik og plast og til skruning

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

Vælg driftstypen til el-værktøjet med slag-/drejestop-afbryderen (11).

- For at skifte driftstype skal du trykke på udløserknappen (10) og dreje slag-/drejestop-afbryderen (11) i den ønskede position, indtil den går hørbart i indgreb.

Henvisning: Du må kun ændre driftstype, når el-værktøjet er slukket! Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

Position til hammerboring i beton eller sten

Position til boring uden slag i træ, metal, keramik og plast samt til skruning

Positionen Vario-Lock til indstilling af mejselposition
I denne position går slag-/drejestop-afbryderen (11) ikke i indgreb.

Position til mejsling

##

Med drejeretningsomskifteren (7) kan du ændre el-værktøjets drejeretning. Ved trykket tænd/sluk-kontakt (9) er dette imidlertid ikke muligt.

- Aktivér kun drejeretningsomskifteren (7) når el-værktøjet står stille.

Indstil altid drejeretningen til højreløb ved hammerboring, boring og mejsling.

- Højreløb: Drej drejeretningsomskifteren (7) til anslag på begge sider i position .
- Venstreløb: Drej drejeretningsomskifteren (7) til anslag på begge sider i position .

##

- For at tænde el-værktøjet skal du trykke på tænd/sluk-kontakten (9).

- For at låse tænd/sluk-kontakten (9) skal du holde den nede og samtidig trykke på låseknappen (8).

- For at slukke el-værktøjet skal du slippe tænd/sluk-kontakten (9). Ved låst tænd/sluk-kontakt (9) skal du først trykke på den og derefter slippe den.

##

Du kan regulere omdrejningstallet/slagtallet på det tændte el-værktøj trinløst, afhængigt af hvor langt du trykker tænd/sluk-knappen (9) ind.

Hvis du trykker let på tænd/sluk‑knappen (9), er omdrejningstallet lavt. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet/slagtallet.

##

Du kan låse mejslen i 36 stillinger. Derved kan du hver gang indtage den optimale arbejdsstilling.

- Indsæt mejslen i værktøjsholderen.
- Drej slag-/drejstop-afbryderen (11) til positionen "Vario-Lock".
- Drej indsatsværktøjet til den ønskede mejselstilling.
- Drej slag-/drejestop-afbryderen (11) i positionen "Mejsling". Derved låses værktøjsholderen.
- Indstil drejeretningen til højreløb ved mejsling.