# Datos técnicos

Martillo perforador | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Control del número de revoluciones |  | ● | ● | ●
Desactivador de giro |  | − | ● | ●
Giro a derechas/izquierdas |  | ● | ● | ●
Portabrocas intercambiable |  | − | − | ●
Potencia absorbida nominal | W | 800 | 800 | 800
Número de impactos | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Número de revoluciones nominal | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Portaherramientas |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diámetro del cuello del husillo | mm | 50 | 50 | 50
Máx. diámetro de taladrado
Hormigón | mm | 26 | 26 | 26
Ladrillo (con corona perforadora hueca) | mm | 68 | 68 | 68
Acero | mm | 13 | 13 | 13
Madera | mm | 30 | 30 | 30
PesoA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Clase de protección |  | / II | / II | / II

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.