# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

##

GBH 2-26 RE:

Přepínačem „vrtání / vrtání s příklepem“ (16) zvolte druh provozu elektrického nářadí.

- Pro změnu druhu provozu stiskněte odjišťovací tlačítko (15) a otočte přepínač „vrtání / vrtání s příklepem“ (16) do požadované polohy tak, aby slyšitelně zaskočil.

Upozornění: Druh provozu měňte jen při vypnutém elektrickém nářadí! Jinak se může elektrické nářadí poškodit.

Poloha pro vrtání s příklepem do betonu nebo kamene

Poloha pro vrtání bez příklepu do dřeva, kovu, keramiky a plastu a dále pro šroubování

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

Vypínačem příklepů/otáčení (11) zvolte druh provozu elektrického nářadí.

- Pro změnu druhu provozu stiskněte odjišťovací tlačítko (10) a otočte vypínač příklepů/otáčení (11) do požadované polohy tak, aby slyšitelně zaskočil.

Upozornění: Druh provozu měňte jen při vypnutém elektrickém nářadí! Jinak se může elektrické nářadí poškodit.

Poloha pro vrtání s příklepem do betonu nebo kamene

Poloha pro vrtání bez příklepu do dřeva, kovu, keramiky a plastu a dále pro šroubování

Poloha Vario-Lock pro nastavení polohy sekáče
V této poloze vypínač příklepů/otáčení (11) nezaskočí.

Poloha pro sekání

##

Pomocí přepínače směru otáčení (7) můžete změnit směr otáčení elektrického nářadí. Při stisknutém vypínači (9) to ale není možné.

- Přepínač směru otáčení (7) používejte pouze tehdy, když je elektrické nářadí zastavené.

Pro příklepové vrtání, vrtání a sekání nastavte směr otáčení vždy na chod vpravo.

- Chod vpravo: Otočte přepínač směru otáčení (7) na obou stranách až nadoraz do polohy .
- Chod vlevo: Otočte přepínač směru otáčení (7) na obou stranách až nadoraz do polohy .

##

- Pro zapnutí elektrického nářadí stiskněte vypínač (9).

- Pro zaaretování vypínače (9) ho podržte stisknutý a stiskněte ještě aretační tlačítko (8).

- Pro vypnutí elektrického nářadí uvolněte vypínač (9). Při zaaretovaném vypínači (9) nejprve vypínač stiskněte a pak ho uvolněte.

##

Otáčky/příklepy zapnutého elektrického nářadí můžete plynule regulovat tím, jak moc stisknete vypínač (9).

Mírným stisknutím vypínače (9) dosáhnete nízkých otáček/příklepů. S přibývajícím tlakem se otáčky/příklepy zvyšují.

##

Sekáč můžete zaaretovat v 36 polohách. Tím můžete pokaždé zaujmout optimální pracovní pozici.

- Nasaďte sekáč do upínání nástroje.
- Nastavte vypínač příklepů/otáčení (11) do polohy „Vario-Lock“.
- Otočte nástroj do požadované polohy.
- Nastavte vypínač příklepů/otáčení (11) do polohy „sekání“. Upínání nástroje je tím zaaretované.
- Směr otáčení nastavte při sekání na chod vpravo.