# Tehnilised andmed

Puurvasar | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Pöörlemiskiiruse juhtimine |  | ● | ● | ●
Pöörlemise peatamine |  | − | ● | ●
Päripäeva/vastupäeva pöörlemine |  | ● | ● | ●
Vahetatav puuripadrun |  | − | − | ●
Nimisisendvõimsus | W | 800 | 800 | 800
Löögikiirus | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nimipöörlemiskiirus | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Tööriista kinnituskoht |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Spindlikaela läbimõõt | mm | 50 | 50 | 50
Puuri max läbimõõt
Betoon | mm | 26 | 26 | 26
Müüritis (õõneskroonpuuriga) | mm | 68 | 68 | 68
Teras | mm | 13 | 13 | 13
Puit | mm | 30 | 30 | 30
KaalA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Kaitseklass |  | / II | / II | / II

A)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed olla erinevad.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.