# Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

(1) | Promenljiva brzostezna glava (GBH 2-26 DFR)
(2) | SDS plus promenljiva stezna glava (GBH 2-26 DFR)
(3) | Prihvat za alat SDS plus
(4) | Kapica za zaštitu od prašine
(5) | Čaura za blokadu
(6) | Prsten za blokadu promenljive stezne glave (GBH 2-26 DFR)
(7) | Preklopni prekidač za smer obrtanja
(8) | Taster za fiksiranje prekidača za uključivanje/isključivanje
(9) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(10) | Taster za deblokiranje prekidača za zaustavljanje udarnog/obrtnog rada (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Prekidač za zaustavljanje udarnog/obrtnog rada (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Taster za podešavanje graničnika za dubinu
(13) | Graničnik za dubinu
(14) | Dodatna ručka (izolirana površina za držanje)
(15) | Taster za deblokiranje za preklopni prekidač „Bušenje/udarno bušenje“ (GBH 2-26 RE)
(16) | Preklopni prekidač „Bušenje/udarno bušenje“ (GBH 2-26 RE)
(17) | Ručka (izolirana površina za držanje)
(18) | Sigurnosni zavrtanj za nazubljenu steznu glavuA)
(19) | Nazubljena stezna glavaA)
(20) | SDS plus prihvatna osovina za steznu glavuA)
(21) | Prihvat za steznu glavu (GBH 2-26 DFR)
(22) | Prednja čaura za promenljivu brzosteznu glavu (GBH 2-26 DFR)
(23) | Prsten za držanje za promenljivu brzosteznu glavu (GBH 2-26 DFR)
(24) | Usisavanje prašine (GDE 16 Plus)A)
(25) | Kapica za prihvat prašineA)
(26) | Univerzalni držač sa SDS plus prihvatnom osovinomA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.