# Tehnički podaci

Bušaći čekić | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Upravljanje brojem okretaja |  | ● | ● | ●
Zaustavljanje rotacije |  | − | ● | ●
Desni/lijevi hod |  | ● | ● | ●
Izmjenjiva stezna glava |  | − | − | ●
Nazivna primljena snaga | W | 800 | 800 | 800
Broj udaraca | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nazivni broj okretaja | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Prihvat alata |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Promjer grla vretena | mm | 50 | 50 | 50
Maks. promjer bušenja
beton | mm | 26 | 26 | 26
zidovi (sa šupljim krunastim svrdlom) | mm | 68 | 68 | 68
čelik | mm | 13 | 13 | 13
drvo | mm | 30 | 30 | 30
TežinaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II

A)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.