# Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1) | Snabbväxelchuck (GBH 2-26 DFR)
(2) | SDS plus-växelchuck (GBH 2-26 DFR)
(3) | Verktygsfäste SDS plus
(4) | Dammskyddskåpa
(5) | Spärrhylsa
(6) | Växelborrchuckens låsring (GBH 2-26 DFR)
(7) | Riktningsomkopplare
(8) | Låsknapp för på-/av-strömbrytare
(9) | På-/av-strömbrytare
(10) | Upplåsningsknapp för slag-/vridstoppsbrytare (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Slag-/vridstoppsbrytare (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Knapp för inställning av djupanslag
(13) | Djupanslag
(14) | Stödhandtag (isolerad greppyta)
(15) | Upplåsningsknapp för brytare ”Borrning/slagborrning” (GBH 2-26 RE)
(16) | Brytare ”Borrning/slagborrning” (GBH 2-26 RE)
(17) | Handtag (isolerad greppyta)
(18) | Låsskruv för kuggkranschuckA)
(19) | KuggkranschuckA)
(20) | SDS plus-fäste för chuckA)
(21) | Borrchuckfäste (GBH 2-26 DFR)
(22) | Främre hylsan på snabbväxelchucken (GBH 2-26 DFR)
(23) | Snabbväxelchuckens hållring (GBH 2-26 DFR)
(24) | Dammutsug (GDE 16 Plus)A)
(25) | DammuppsamlingskåpaA)
(26) | Universalfäste med SDS plus-fästeA)

A)

  Detta tillbehör ingår inte i standardleveransen.