# Pareizs lietojums

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

Elektroinstruments ir paredzēts betona, ķieģeļu un akmens triecienurbšanai, kā arī viegliem atskaldīšanas darbiem. Bez tam tas ir piemērots urbšanai bez triecieniem kokā, metālā, keramikā un plastmasā. Elektroinstru‌menti ar elektronisko gaitas regu‌latoru un grie‌šanās virziena pārslēdzēju ir lietojami arī skrūvē‌šanai.

GBH 2-26 RE:

Elektroinstruments ir paredzēts triecienurbšanai betonā, ķieģeļos un akmenī. Bez tam tas ir piemērots urbšanai bez triecieniem kokā, metālā, keramikā un plastmasā. Elektroinstru‌menti ar elektronisko gaitas regu‌latoru un grie‌šanās virziena pārslēdzēju ir lietojami arī skrūvē‌šanai.