# 제품 사양

해머 드릴 | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
속도 제어 |  | ● | ● | ●
회전 정지 |  | − | ● | ●
우회전/좌회전 |  | ● | ● | ●
키레스 척 |  | − | − | ●
소비 전력 | W | 800 | 800 | 800
타격 속도 | min-1 | 0–4,000 | 0–4,000 | 0–4,000
정격 속도 | min-1 | 0–1,300 | 0–1,300 | 0–1,300
툴 홀더 |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
스핀들 넥 직경 | mm | 50 | 50 | 50
최대 드릴 직경
콘크리트 | mm | 26 | 26 | 26
벽돌(코어 비트 사용 시) | mm | 68 | 68 | 68
철재 | mm | 13 | 13 | 13
목재 | mm | 30 | 30 | 30
중량A) | kg | 2.9 | 2.9 | 3.0
보호 등급 |  | / II | / II | / II

A)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.