# البيانات الفنية

مطرقة تثقيب | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
التحكم بعدد اللفات |  | ● | ● | ●
إيقاف الدوران |  | − | ● | ●
دوران يميني/يساري |  | ● | ● | ●
ظرف المثقاب البديل |  | − | − | ●
قدرة الدخل الاسمية | واط | 800 | 800 | 800
عدد الطرقات | min-1 | 0–4000‏ | 0–4000‏ | 0–4000‏
عدد اللفات الاسمي | لفة/دقيقة | 0–1300‏ | 0–1300‏ | 0–1300‏
حاضن العدة |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
قطر عنق محور الدوران | مم | 50 | 50 | 50
أقصى قطر ثقب
الخرسانة | مم | 26 | 26 | 26
الجدران (طربوش ثقب مجوف) | مم | 68 | 68 | 68
فولاذ | مم | 13 | 13 | 13
خشب | مم | 30 | 30 | 30
الوزنA) | كجم | 2,9 | 2,9 | 3,0
فئة الحماية |  | / II | / II | / II

A)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.