# Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

(1) | Izmjenjiva brzostezna glava (GBH 2-26 DFR)
(2) | SDS plus izmjenjiva stezna glava (GBH 2-26 DFR)
(3) | Prihvat alata SDS plus
(4) | Kapa za zaštitu od prašine
(5) | Čahura za blokadu
(6) | Prsten za blokiranje izmjenjive stezne glave (GBH 2-26 DFR)
(7) | Preklopka smjera rotacije
(8) | Tipka za blokadu prekidača za uključivanje/isključivanje
(9) | Prekidač za uključivanje/isključivanje
(10) | Tipka za deblokadu prekidača za zaustavljanje udaraca/rotacije (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Prekidač za zaustavljanje udaraca/rotacije (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Tipka za namještanje graničnika dubine
(13) | Graničnik dubine
(14) | Dodatna ručka (izolirana površina zahvata)
(15) | Tipka za deblokadu preklopke „Bušenje/bušenje čekićem“ (GBH 2-26 RE)
(16) | Preklopka „Bušenje/bušenje čekićem“ (GBH 2-26 RE)
(17) | Ručka (izolirana površina zahvata)
(18) | Sigurnosni vijak za steznu glavu s nazubljenim vijencemA)
(19) | Stezna glava s nazubljenim vijencemA)
(20) | SDS plus stezna drška za steznu glavuA)
(21) | Prihvat stezne glave (GBH 2-26 DFR)
(22) | Prednja čahura izmjenjive brzostezne glave (GBH 2-26 DFR)
(23) | Prsten za držanje izmjenjive brzostezne glave (GBH 2-26 DFR)
(24) | Usisavanje prašine (GDE 16 Plus)A)
(25) | Kapa za sakupljanje prašineA)
(26) | Univerzalni držač sa SDS plus steznom drškomA)

A)

  Ovaj pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.