# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | ظرف المثقاب البديل سريع الشد (GBH 2-26 DFR)
(2) | ظرف المثقاب البديل SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | حاضن العدة SDS plus‏
(4) | غطاء الوقاية من الغبار
(5) | جلبة إقفال
(6) | حلقة إقفال ظرف المثقاب البديل (GBH 2-26 DFR)
(7) | مفتاح تحويل اتجاه الدوران
(8) | زر تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء
(9) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(10) | زر فك إقفال مفتاح إيقاف الدق/الدوران (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | مفتاح إيقاف الدق/الدوران (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | زر ضبط محدد العمق
(13) | محدد العمق
(14) | مقبض إضافي (سطح قبض معزول)
(15) | زر فك إقفال مفتاح تحويل «الثقب/الثقب الطرقي» (GBH 2-26 RE)
(16) | مفتاح التحويل «الثقب/الثقب الطرقي» (GBH 2-26 RE)
(17) | مقبض (سطح قبض معزول)
(18) | لولب تأمين ظرف ريش الثقب مسنن الطوق A)
(19) | ظرف ريش الثقب مسنن الطوقA)
(20) | ساق حضن SDS plus لظرف ريش الثقبA)
(21) | حاضن ظرف المثقاب (GBH 2-26 DFR)
(22) | الجلبة الأمامية لظرف المثقاب البديل سريع الشد (GBH 2-26 DFR)
(23) | حلقة تثبيت ظرف المثقاب البديل سريع الشد (GBH 2-26 DFR)
(24) | شفط الغبار (GDE 16 Plus)A)
(25) | غطاء تجميع الغبارA)
(26) | حامل شامل مع ساق حضن SDS plus‏A)

A)

  هذه التوابع ليست ضمن نطاق التوريد القياسي.