# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Mandrino autoserrante intercambiabile (GBH 2-26 DFR)
(2) | Mandrino intercambiabile SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Attacco utensile SDS plus
(4) | Protezione antipolvere
(5) | Bussola di serraggio
(6) | Anello di bloccaggio mandrino intercambiabile (GBH 2-26 DFR)
(7) | Commutatore del senso di rotazione
(8) | Tasto di bloccaggio per interruttore di avvio/arresto
(9) | Interruttore di avvio/arresto
(10) | Tasto di sbloccaggio per interruttore di arresto rotazione/percussione (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Interruttore di arresto rotazione/percussione (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Tasto di regolazione dell’asta di profondità
(13) | Asta di profondità
(14) | Impugnatura supplementare (superficie di presa isolata)
(15) | Tasto di sbloccaggio per commutatore «Foratura/Foratura a percussione» (GBH 2-26 RE)
(16) | Commutatore «Foratura/Foratura a percussione» (GBH 2-26 RE)
(17) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(18) | Vite di sicurezza del mandrino a cremaglieraA)
(19) | Mandrino a cremaglieraA)
(20) | Codolo SDS plus per mandrinoA)
(21) | Attacco mandrino (GBH 2-26 DFR)
(22) | Bussola anteriore del mandrino autoserrante intercambiabile (GBH 2-26 DFR)
(23) | Anello di tenuta del mandrino autoserrante intercambiabile (GBH 2-26 DFR)
(24) | Sistema di aspirazione della polvere (GDE 16 Plus)A)
(25) | Cappuccio catturapolvereA)
(26) | Portabit universale con codolo SDS plusA)

A)

  Questo accessorio non fa parte della dotazione standard.