# Caractéristiques ‌techniques

Marteau perforateur | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Variateur de vitesse |  | ● | ● | ●
Stop de rotation |  | − | ● | ●
Réversibilité droite/gauche |  | ● | ● | ●
Mandrin interchangeable |  | − | − | ●
Puissance absorbée nominale | W | 800 | 800 | 800
Fréquence de frappe | min-1 | 0–4 000 | 0–4 000 | 0–4 000
Régime nominal | tr/min | 0–1 300 | 0–1 300 | 0–1 300
Porte-outil |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diamètre du collet de broche | mm | 50 | 50 | 50
Diamètre de perçage maxi
Béton | mm | 26 | 26 | 26
Maçonnerie (avec scie-trépan) | mm | 68 | 68 | 68
Acier | mm | 13 | 13 | 13
Bois | mm | 30 | 30 | 30
PoidsA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Indice de protection |  | / II | / II | / II

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur les versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.