# Montavimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Pagalbinė rankena
Griebtuvo ir įrankio parinkimas
Griebtuvo keitimas
Įrankių keitimas
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
Dulkių nusiurbimas su „GDE 16 Plus“ (papildoma įranga)
Dulkių surinkimo gaubtelis (papildoma įranga)
Dulkių nusiurbimas su „GDE 18V-26“ (papildoma įranga)