# Dodatna ručka

- Koristite svoj električni alat samo s dodatnom ručkom (14).

- Pazite da je dodatna ručka uvijek čvrsto zategnuta. Inače možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom tijekom rada.

## Zakretanje dodatne ručke (vidjeti sliku A)

Možete zakrenuti dodatnu ručku (14) po želji kako biste mogli postići sigurno držanje ruke pri radu bez zamaranja.

- Okrenite donji dio dodatne ručke (14) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i zakrenite dodatnu ručku (14) u željeni položaj. Zatim ponovno pritegnite donji dio dodatne ručke (14) u smjeru kazaljke na satu.
  Pazite da stezna traka dodatne ručke sjeda u za to predviđen utor na kućištu.