# Техникалық мәліметтер

Перфоратор | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Айналу жиілігін басқару |  | ● | ● | ●
Айналуды тоқтату |  | − | ● | ●
Оңға/солға айналу |  | ● | ● | ●
Ауыстырмалы бұрғылау патроны |  | − | − | ●
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 800 | 800 | 800
Соққы саны | мин-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Номиналды айналу жиілігі | мин-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Құрал бекіткіші |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 50 | 50 | 50
Макс. саңылау диаметрі
Бетон | мм | 26 | 26 | 26
Кірпіш қалау (шеңберлік бұрғылау коронкасымен) | мм | 68 | 68 | 68
Болат | мм | 13 | 13 | 13
Ағаш | мм | 30 | 30 | 30
СалмағыA) | кг | 2,9 | 2,9 | 3,0
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II

A)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.