# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Vahetatav kiirkinnitus-puuripadrun (GBH 2-26 DFR)
(2) | Vahetatav SDS plus puuripadrun (GBH 2-26 DFR)
(3) | SDS plus tööriista kinnituskoht
(4) | Tolmukaitsekübar
(5) | Lukustushülss
(6) | Vahetatava puuripadruni lukustusrõngas (GBH 2-26 DFR)
(7) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(8) | Sisse-/väljalüliti fikseerimisnupp
(9) | Sisse-/väljalüliti
(10) | Löögi-/pöörlemispeatamislüliti lukustuse vabastamisnupp (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Löögi-/pöörlemispeatamislüliti (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Sügavuspiiriku seadenupp
(13) | Sügavuspiirik
(14) | Lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(15) | Ümberlüliti "puurimine/löökpuurimine" lukustuse vabastamisnupp (GBH 2-26 RE)
(16) | Ümberlüliti "puurimine/löökpuurimine" (GBH 2-26 RE)
(17) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(18) | Hammasvöö-puuripadruni fikseerimiskruvi A)
(19) | Hammasvöö-puuripadrunA)
(20) | Puuripadruni SDS plus kinnitusvarsA)
(21) | Puuripadruni kinnituskoht (GBH 2-26 DFR)
(22) | Vahetatava kiirkinnituspuuripadruni eesmine hülss (GBH 2-26 DFR)
(23) | Vahetatava kiirkinnituspuuripadruni hoiderõngas (GBH 2-26 DFR)
(24) | Tolmueemaldusseadis (GDE 16 Plus)A)
(25) | TolmupüüdekübarA)
(26) | SDS plus kinnitusvarrega universaalhoidikA)

A)

  See lisavarustus ei kuulu standardsesse tarnekomplekti.