# Технічні дані

Перфоратор | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Регулювання кількості обертів |  | ● | ● | ●
Вимкнення обертання |  | – | ● | ●
Обертання праворуч/ліворуч |  | ● | ● | ●
Змінний свердлильний патрон |  | – | – | ●
Номінальна споживана потужність | Вт | 800 | 800 | 800
Число ударів | уд./хв | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Номінальна кількість обертів | об/хв | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Патрон |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Діаметр шийки шпинделя | мм | 50 | 50 | 50
Макс. діаметр свердління
Бетон | мм | 26 | 26 | 26
Цегляна кладка (свердлильна коронка) | мм | 68 | 68 | 68
Сталь | мм | 13 | 13 | 13
Деревина | мм | 30 | 30 | 30
ВагаA) | кг | 2,9 | 2,9 | 3,0
Клас захисту |  | / II | / II | / II

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.