# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Έλεγχος του αριθμού στροφών |  | ● | ● | ●
Αναστολή περιστροφής |  | − | ● | ●
Δεξιόστροφα/αριστερόστροφα |  | ● | ● | ●
Αντικαθιστώμενο τσοκ |  | − | − | ●
Ονομαστική ισχύς | W | 800 | 800 | 800
Αριθμός κρούσεων | min–1 | 0–4.000 | 0–4.000 | 0–4.000
Ονομαστικός αριθμός στροφών | min–1 | 0–1.300 | 0–1.300 | 0–1.300
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 50 | 50 | 50
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος
Μπετόν | mm | 26 | 26 | 26
Τοιχοποιία (με ποτηροκορόνα) | mm | 68 | 68 | 68
Χάλυβας | mm | 13 | 13 | 13
Ξύλο | mm | 30 | 30 | 30
ΒάροςA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.