# Uvedenie do prevádzky

- Venujte pozornosť napätiu elektrickej siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia.

##

GBH 2-26 RE:

Pomocou prepínača „Vŕtanie/vŕtanie s príklepom“ (16) zvoľte pracovný režim elektrického náradia.

- Na zmenu pracovného režimu stlačte odisťovacie tlačidlo (15) a otočte prepínač „Vŕtanie/vŕtanie s príklepom“ (16) do požadovanej polohy tak, aby sa počuteľne zaistil.

Upozornenie: Pracovný režim meňte len pri vypnutom elektrickom náradí! Inak by sa mohlo elektrické náradie poškodiť.

Poloha na kladivové vŕtanie do betónu alebo kameňa

Poloha na vŕtanie bez príklepu do dreva, kovu, keramiky a plastu, ako aj na skrutkovanie

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

Pomocou prepínača pracovných režimov (11) zvoľte pracovný režim elektrického náradia.

- Na zmenu pracovného režimu stlačte uvoľňovacie tlačidlo (10) a prepínač pracovných režimov (11) otáčajte do želanej pozície, kým sa počuteľne nezaistí.

Upozornenie: Pracovný režim meňte len pri vypnutom elektrickom náradí! Inak by sa mohlo elektrické náradie poškodiť.

Poloha na vŕtanie s príklepom do betónu alebo kameňa

Poloha na vŕtanie bez príklepu do dreva, kovu, keramiky a plastu a na skrutkovanie

Poloha Vario-Lock na nastavenie polohy sekáča
V tejto polohe sa prepínač pracovných režimov (11) nezaistí.

Poloha na sekanie

##

Prepínačom smeru otáčania (7) môžete meniť smer otáčania elektrického náradia. Nie je to však možné vtedy, keď je stlačený vypínač (9).

- Prepínač smeru otáčania (7) aktivujte len na zastavenom elektrickom náradí.

Na vŕtanie s príklepom, na vŕtanie a na sekanie nastavte vždy pravobežný chod.

- Pravobežný chod: prepínač smeru otáčania (7) otočte obojstranne až na doraz do polohy .
- Ľavobežný chod: prepínač smeru otáčania (7) otočte obojstranne až na doraz do polohy .

##

- Elektrické náradie zapnite stlačením vypínača (9).

- Na zaaretovanie vypínača (9) podržte vypínač stlačený a dodatočne stlačte aretačné tlačidlo (8).

- Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (9). Keď je vypínač (9) zaaretovaný, najprv ho stlačte a potom uvoľnite.

##

Otáčky/príklepy zapnutého elektrického náradia môžete plynulo regulovať tým, do akej miery stláčate vypínač (9).

Mierny tlak na vypínač (9) vyvolá nízke otáčky/príklepy. So zvyšovaním tlaku sa počet otáčok/frekvencia príklepu zvyšujú.

##

Sekáč môžete zaistiť v 36 polohách. Vďaka tomu budete môcť zaujať vždy optimálnu pracovnú polohu.

- Vložte sekáč do upínania nástroja.
- Prepínač pracovných režimov (11) otočte do polohy „Vario-Lock“.
- Otáčajte pracovný nástroj tak, aby sa dostal do požadovanej sekacej polohy.
- Prepínač pracovných režimov (11) otočte do polohy „Sekanie“. Upínanie nástroja je tým zaaretované.
- Na sekanie nastavte smer otáčania vždy na pravobežný chod.