# Instructions d’utilisation

##

La butée de profondeur (13) permet de régler la profondeur de perçage X désirée.

- Appuyez sur le bouton de réglage de butée de profondeur (12) et insérez la butée de profondeur dans la poignée auxiliaire (14).
  Le striage de la butée de profondeur (13) doit être orienté vers le bas.
- Introduisez le foret SDS plus jusqu’en butée dans le porte-outil SDS plus (3). Le réglage de la profondeur de perçage risque sinon d’être faussé si le foret SDS plus bouge.
- Déplacez la butée de profondeur jusqu’à ce que l’écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corresponde à la profondeur de perçage X souhaitée.

##

- Dès que l’accessoire de travail se coince ou qu’il s’accroche, l’entraînement de la broche est interrompu. En raison des forces intervenant, tenez toujours l’outil électroportatif fermement avec les deux mains et ayez une position ferme.

- Si l’outil électroportatif est bloqué, éteignez-le et desserrez l’outil de travail. Lorsqu’on met l’appareil en marche, l’outil de travail étant bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

##

- Positionnez l’outil électroportatif sur la vis/sur l’écrou seulement lorsqu’il est à l’arrêt. Un accessoire en rotation risque de glisser.

L’utilisation d’embouts de vissage nécessite de disposer d’un porte-outil universel (26) avec queue SDS plus (accessoire).

- Nettoyez l’extrémité de l’adaptateur SDS plus et graissez-le légèrement.
- Introduisez le porte-embout universel dans le porte-outil en le tournant jusqu’à ce qu’il se verrouille automatiquement.
- Contrôlez qu’il est bien verrouillé en tirant sur le porte-outil universel.
- Insérez un embout de vissage dans le porte-outil universel. Choisissez l’embout de vissage qui correspond exactement à l’empreinte de la tête de vis.
- Pour extraire le porte-outil universel, poussez la bague de verrouillage (5) vers l’arrière et retirez le porte-outil universel (26) du porte-outil.