# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Portabrocas intercambiable de sujeción rápida (GBH 2-26 DFR)
(2) | Portabrocas intercambiable SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Portaherramientas SDS plus
(4) | Caperuza guardapolvo
(5) | Casquillo de enclavamiento
(6) | Anillo de enclavamiento de portabrocas intercambiable (GBH 2-26 DFR)
(7) | Selector de sentido de giro
(8) | Tecla de enclavamiento del interruptor de conexión/desconexión
(9) | Interruptor de conexión/desconexión
(10) | Tecla de desenclavamiento del mando desactivador de percusión y giro (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Mando desactivador de percusión y giro (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Botón de ajuste del tope de profundidad
(13) | Tope de profundidad
(14) | Empuñadura adicional (zona de agarre aislada)
(15) | Tecla de desenclavamiento para conmutador "Taladrar/taladrar con percusión" (GBH 2-26 RE)
(16) | Conmutador "Taladrar/taladrar con percusión" (GBH 2-26 RE)
(17) | Empuñadura (zona de agarre aislada)
(18) | Tornillo de seguridad para portabrocas de corona dentadaA)
(19) | Portabrocas de corona dentadaA)
(20) | Vástago de inserción SDS plus para portabrocasA)
(21) | Alojamiento del portabrocas (GBH 2-26 DFR)
(22) | Manguito delantero del portabrocas intercambiable de sujeción rápida (GBH 2-26 DFR)
(23) | Anillo de sujeción del portabrocas intercambiable de sujeción rápida (GBH 2-26 DFR)
(24) | Aspiración de polvo (GDE 16 Plus)A)
(25) | Caperuza colectora de polvoA)
(26) | Soporte universal con vástago de inserción SDS plusA)

A)

  Este accesorio no están incluido en el volumen de suministro estándar.