# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Schnellspann-Wechselbohrfutter (GBH 2-26 DFR)
(2) | SDS plus-Wechselbohrfutter (GBH 2-26 DFR)
(3) | Werkzeugaufnahme SDS plus
(4) | Staubschutzkappe
(5) | Verriegelungshülse
(6) | Wechselbohrfutter-Verriegelungsring (GBH 2-26 DFR)
(7) | Drehrichtungsumschalter
(8) | Feststelltaste für Ein-/Ausschalter
(9) | Ein-/Ausschalter
(10) | Entriegelungstaste für Schlag-/Drehstopp-Schalter (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Schlag-/Drehstopp-Schalter (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Taste für Tiefenanschlageinstellung
(13) | Tiefenanschlag
(14) | Zusatzgriff (isolierte Grifffläche)
(15) | Entriegelungstaste für Umschalter "Bohren/Hammerbohren" (GBH 2-26 RE)
(16) | Umschalter "Bohren/Hammerbohren" (GBH 2-26 RE)
(17) | Handgriff (isolierte Grifffläche)
(18) | Sicherungsschraube für Zahnkranzbohrfutter A)
(19) | ZahnkranzbohrfutterA)
(20) | SDS plus-Aufnahmeschaft für BohrfutterA)
(21) | Bohrfutteraufnahme (GBH 2-26 DFR)
(22) | Vordere Hülse des Schnellspann-Wechselbohrfutters (GBH 2-26 DFR)
(23) | Haltering des Schnellspann-Wechselbohrfutters (GBH 2-26 DFR)
(24) | Staubabsaugung (GDE 16 Plus)A)
(25) | StaubauffangkappeA)
(26) | Universalhalter mit SDS plus-AufnahmeschaftA)

A)

  Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.