# Tekniske data

Borhammer | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Turtallsstyring |  | ● | ● | ●
Dreiestopp |  | – | ● | ●
Høyre-/venstregang |  | ● | ● | ●
Skiftechuck |  | – | – | ●
Opptatt effekt | W | 800 | 800 | 800
Slagtall | slag/min | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nominelt turtall | o/min | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Verktøyholder |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diameter på spindelhals | mm | 50 | 50 | 50
Maks. bordiameter
Betong | mm | 26 | 26 | 26
Murverk (med hulborkrone) | mm | 68 | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13 | 13
Tre | mm | 30 | 30 | 30
VektA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II

A)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.