# اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) | سه نظام اتوماتیک تعویض سریع (GBH 2-26 DFR)
(2) | سه نظام قابل تعویض SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | ابزارگیر SDS plus
(4) | کلاهک محافظت در برابر گرد و غبار
(5) | بوش قفل کننده
(6) | رینگ قفل کننده سه نظام قابل تعویض (GBH 2-26 DFR)
(7) | کلید تغییر جهت چرخش
(8) | دکمه تثبیت کلید روشن/خاموش
(9) | کلید روشن/خاموش
(10) | دکمه آزاد کننده کلید توقف ضربه/چرخش (GBH 2-26 DRE، GBH 2-26 DFR)
(11) | کلید توقف ضربه/چرخش (GBH 2-26 DRE، GBH 2-26 DFR)
(12) | دکمه تنظیم کننده عمق سوراخ
(13) | خط کش تعیین عمق سوراخ
(14) | دسته کمکی (دارای روکش عایق)
(15) | دکمه آزاد کننده قفل کلید تعویض "سوراخ کاری/سوراخ کاری چکشی" (GBH 2-26 RE)
(16) | کلید تعویض "سوراخ کاری/سوراخ کاری چکشی" (GBH 2-26 RE)
(17) | دسته (دارای روکش عایق)
(18) | پیچ ایمنی سه نظام معمولیA)
(19) | سه نظام معمولیA)
(20) | شفت گیرنده SDS plus برای سه نظام‏A)
(21) | گیره سه نظام (GBH 2-26 DFR)
(22) | بوش جلویی سه نظام اتوماتیک تعویض سریع (GBH 2-26 DFR)
(23) | رینگ نگهدارنده سه نظام اتوماتیک تعویض سریع (GBH 2-26 DFR)
(24) | مکش گرد و غبار ‎(GDE 16 Plus)‎‏A)
(25) | درپوش جمع آوری گرد و غبارA)
(26) | نگهدارنده عمومی با شفت گیرنده SDS plus‏A)

A)

  این متعلقات در محدوده استاندارد تحویل نیستند.