# Cambio degli utensili

La protezione antipolvere (4) impedisce in ampia parte che la polvere di foratura penetri nel portautensile durante l’esecuzione del foro. Assicurarsi che, durante l’inserimento dell’utensile, la protezione antipolvere (4) non venga danneggiata.

- Una protezione antipolvere danneggiata dev’essere sostituita immediatamente. Si consiglia di affidare l’operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

##

### Inserimento dell’utensile accessorio SDS plus (vedere fig. E)

Con il mandrino SDS plus è possibile sostituire l’utensile accessorio in modo facile e comodo senza l’impiego di ulteriori attrezzi.

- GBH 2-26 DRE: introdurre il mandrino intercambiabile SDS plus (2).
- Pulire il codolo dell’utensile accessorio e applicarvi un leggero strato di grasso.
- Inserire l’utensile accessorio nell’attacco utensile, ruotandolo sino a farlo bloccare automaticamente.
- Verificare il bloccaggio esercitando trazione sull’utensile.

Il sistema dell’utensile accessorio SDS plus è un sistema mobile. Nel funzionamento a vuoto, questo determina una rotazione eccentrica. Ciò, tuttavia, non influisce sulla precisione del foro, in quanto la punta si centra automaticamente durante la foratura.

### Rimozione dell’utensile accessorio SDS plus (vedere fig. F)

- Spingere indietro la bussola di serraggio (5) e rimuovere l’utensile accessorio.

##

## GBH 2-26 RE/GBH 2-26 DRE

### Inserimento dell’utensile accessorio (vedere fig. G)

Avvertenza: non impiegare utensili senza SDS plus per eseguire forature a percussione o scalpellature! Durante tali operazioni, utensili senza SDS plus e i relativi mandrini verrebbero danneggiati.

- Introdurre un mandrino a cremagliera (19).
- Aprire il mandrino a cremagliera (19) ruotando finché non è possibile introdurre l’accessorio. Introdurre l’accessorio.
- Innestare la chiave di serraggio per mandrini negli appositi fori del mandrino a cremagliera (19) e serrare uniformemente l’utensile accessorio.
- GBH 2-26 RE: impostare il commutatore (16) sul simbolo «Foratura».
- GBH 2-26 DRE: ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (11) in posizione «Foratura».

### Rimozione dell’utensile accessorio

- Ruotare in senso antiorario la bussola del mandrino a cremagliera (19), mediante la chiave di serraggio per mandrini , fino a quando sia possibile rimuovere l’utensile accessorio.

##

## GBH 2-26 DFR

### Introduzione dell’utensile accessorio (vedere Fig. H)

Avvertenza: non impiegare utensili senza SDS plus per eseguire forature a percussione o scalpellature! Durante tali operazioni, utensili senza SDS plus e i relativi mandrini verrebbero danneggiati.

- Introdurre il mandrino autoserrante intercambiabile (1).

- Trattenere saldamente l’anello di tenuta (23) del mandrino autoserrante intercambiabile. Aprire l’attacco utensile ruotando la bussola anteriore (22), fino a quando sia possibile inserire l’utensile. Trattenere saldamente l’anello di tenuta (23) e ruotare con forza la bussola anteriore (22) in direzione della freccia, fino ad avvertire chiaramente un rumore d’innesto.
- Verificare il corretto inserimento in sede, esercitando trazione sull’accessorio.

Avvertenza: Se l’attacco utensile viene aperto fino a battuta, è possibile che, ruotando in chiusura l’attacco stesso, si avverta un rumore d’innesto e che l’attacco non si chiuda.

In tale caso, ruotare una singola volta la bussola anteriore in senso antiorario. Successivamente, sarà possibile chiudere l’attacco utensile.

- Ruotare l’interruttore di arresto percussione/rotazione (11) in posizione «Foratura».

### Rimozione dell’utensile accessorio (vedere fig. I)

- Trattenere saldamente l’anello di tenuta (23) del mandrino autoserrante intercambiabile. Aprire l’attacco utensile ruotando la bussola anteriore (22) in direzione della freccia, fino a quando sia possibile rimuovere l’utensile.