# Trocar a bucha

## Colocar/retirar bucha de coroa dentada

## GBH 2-26 RE/GBH 2-26 DRE

Para poder trabalhar com ferramentas sem SDS plus (p. ex. broca com encabadouro cilíndrico), tem de montar uma bucha adequada (bucha de coroa dentada ou de aperto rápido, acessório).

##

- Enrosque o encabadouro SDS plus (20) numa bucha de coroa dentada (19). Fixe a bucha de coroa dentada (19) com o parafuso de segurança (18). Tenha em atenção que o parafuso de segurança tem uma rosca para a esquerda.

##

- Limpe a haste de encaixe do adaptador e lubrifique levemente.
- Introduzir o mandril de coroa dentada, com o encabadouro, na fixação da ferramenta, girando até travar automaticamente.
- Puxe pela bucha de coroa dentada para controlar o travamento.

##

- Empurre a bucha de travamento (5) para trás e retire a bucha de coroa dentada (19).

## Retirar/colocar o mandril de substituição

## GBH 2-26 DFR

### Retirar o mandril de substituição (ver figura C)

- Puxe o anel de travamento do mandril de substituição (6)para trás, segure-o nessa posição e puxe o mandril de substituição SDS plus (2)ou o mandril de substituição de aperto rápido (1)para a frente.
- Após ser retirado, o mandril de substituição deve ser protegido contra sujidade.

### Introduzir o mandril de substituição (ver figura D)

- Limpe o mandril de substituição antes de o colocar e lubrifique ligeiramente a haste de encaixe.
- Agarre o mandril de substituição SDS plus (2) ou o mandril de substituição de aperto rápido (1) com a mão toda. Introduza o mandril de substituição rodando-o no encaixe da bucha (21), até se ouvir claramente um som de encaixe.
- O mandril de substituição trava-se automaticamente. Puxar o mandril de substituição para controlar o travamento.