# Cambio de útil

La caperuza guardapolvo (4) evita en gran medida la penetración de polvo de perforación en el portaútiles durante el funcionamiento. Al insertar el útil, asegúrese de que la caperuza guardapolvo (4) no esté dañada.

- Una caperuza guardapolvo dañada debe ser reemplazada inmediatamente. Se recomienda que este trabajo sea realizado por un servicio técnico.

##

### Montaje del útil SDS plus (ver figura E)

Con el portabrocas SDS plus puede cambiar el útil correspondiente en forma sencilla y cómoda sin precisar para ello herramientas adicionales.

- GBH 2-26 DRE: Coloque el portabrocas intercambiable SDS plus (2).
- Limpie primero y aplique a continuación una capa ligera de grasa al extremo de inserción del útil.
- Inserte girando el útil en el portaútiles de manera que éste quede sujeto automáticamente.
- Tire del útil para asegurarse de que ha quedado correctamente sujeto.

Condicionado por el sistema, el útil SDS plus puede moverse libremente. Por ello, en la marcha en vacío se genera una excentricidad radial. Esto no tiene repercusión sobre la precisión del orificio taladrado, ya que la broca se centra por sí misma al taladrar.

### Desmontaje del útil SDS plus (ver figura F)

- Deslice el casquillo de enclavamiento (5) hacia detrás y saque el útil.

##

## GBH 2-26 RE/GBH 2-26 DRE

### Colocar el útil (ver figura G)

Indicación: ¡No utilice el útil sin SDS plus para el taladrado de percusión o el cincelado! Al taladrar con percusión o cincelar ello perjudicaría a los útiles sin SDS plus y su portabrocas.

- Coloque un portabrocas de corona dentada (19).
- Gire el portabrocas de corona dentada (19) para abrirlo hasta que se pueda colocar el útil. Inserte el útil.
- Inserte la llave del portabrocas en los correspondientes taladros del portabrocas de corona dentada (19) y sujete el útil uniformemente.
- GBH 2-26 RE: Ponga el conmutador (16) en la posición del símbolo "Taladrar".
- GBH 2-26 DRE: Gire el mando desactivador de percusión y giro (11) hasta la posición "Taladrar".

### Desmontaje del útil

- Gire el casquillo del portabrocas de corona dentada (19) con la ayuda de la llave del portabrocas en sentido antihorario, hasta que se pueda sacar el útil.

##

## GBH 2-26 DFR

### Colocar el útil (ver figura H)

Indicación: ¡No utilice el útil sin SDS plus para el taladrado de percusión o el cincelado! Al taladrar con percusión o cincelar ello perjudicaría a los útiles sin SDS plus y su portabrocas.

- Coloque el portabrocas intercambiable de sujeción rápida (1).

- Sujete el anillo de sujeción (23) del portabrocas intercambiable de sujeción rápida. Abra el portaútiles girando el casquillo anterior (22), hasta que se pueda colocar el útil. Sujete el anillo de sujeción (23) y gire vigorosamente el casquillo anterior (22) en dirección de la flecha, hasta que se escuchen ruidos claros de trinquete.
- Verifique la sujeción firme del útil tirando del mismo.

Indicación: Si el portaútiles se abrió hasta el tope, al cerrar el portaútiles se puede poder escuchar un ruido de trinquete y el portaútiles no se cierra.

En este caso, gire el casquillo anterior una vez en sentido antihorario. A continuación es posible cerrar el portaútiles.

- Gire el mando desactivador de percusión y giro (11) a la posición "Taladrar".

### Retirar el útil (ver figura I)

- Sujete el anillo de sujeción (23) del portabrocas intercambiable de sujeción rápida. Abra el portaútiles girando el casquillo anterior (22) en dirección de la flecha, hasta que se pueda sacar el útil.