# Tehniskie dati

Perforators | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Apgriezienu skaita vadība |  | ● | ● | ●
Griešanās apturēšana |  | – | ● | ●
Griešanās virziena pa labi/pa kreisi regulēšana |  | ● | ● | ●
Nomaināma urbjpatrona |  | – | – | ●
Nominālā ieejas jauda | W | 800 | 800 | 800
Triecienu biežums | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nominālais apgriezienu skaits | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Darbinstrumenta stiprinājums |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Darbvārpstas aptveres diametrs | mm | 50 | 50 | 50
maks. urbuma diametrs
Betonā | mm | 26 | 26 | 26
Mūrī (ar kroņurbi) | mm | 68 | 68 | 68
Tēraudā | mm | 13 | 13 | 13
Kokā | mm | 30 | 30 | 30
SvarsA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Aizsardzības klase |  | / II | / II | / II

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.