# Teknik veriler

Kırıcı-delici | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Devir sayısı kontrolü |  | ● | ● | ●
Dönme stopu |  | − | ● | ●
Saat yönünde/saat yönünün tersine dönüş |  | ● | ● | ●
Değiştirilebilir mandren |  | − | − | ●
Giriş gücü | W | 800 | 800 | 800
Darbe sayısı | darbe/dak | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nominal devir sayısı | dev/dak | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Uç girişi |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Mil boynu çapı | mm | 50 | 50 | 50
Maks. delme çapı
Beton | mm | 26 | 26 | 26
Duvar (oluklu karot ucu ile) | mm | 68 | 68 | 68
Çelik | mm | 13 | 13 | 13
Ahşap | mm | 30 | 30 | 30
AğırlıkA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II

A)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.