# Műszaki adatok

Fúrókalapács | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Fordulatszám-szabályozás |  | ● | ● | ●
Forgásleállítás |  | – | ● | ●
Jobbra/balra forgás |  | ● | ● | ●
Cseretokmány |  | – | – | ●
Névleges felvett teljesítmény | W | 800 | 800 | 800
Ütésszám | perc-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Névleges fordulatszám | perc-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Tengelynyak-átmérő | mm | 50 | 50 | 50
Max. furatátmérő
Beton | mm | 26 | 26 | 26
Téglafal (üreges fúrókoronával) | mm | 68 | 68 | 68
Acél | mm | 13 | 13 | 13
Fa | mm | 30 | 30 | 30
SúlyA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II

A)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön, egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.