# Dati tecnici

Martello perforatore | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Regolazione del numero di giri |  | ● | ● | ●
Arresto della rotazione |  | − | ● | ●
Rotazione destrorsa/sinistrorsa |  | ● | ● | ●
Mandrino intercambiabile |  | − | − | ●
Potenza assorbita nominale | W | 800 | 800 | 800
Numero di colpi | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Numero di giri nominale | giri/min | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Attacco utensile |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diametro collare alberino | mm | 50 | 50 | 50
Diametro di foratura max.
Calcestruzzo | mm | 26 | 26 | 26
Muratura (con corona a forare cava) | mm | 68 | 68 | 68
Acciaio | mm | 13 | 13 | 13
Legno | mm | 30 | 30 | 30
PesoA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Classe di protezione |  | / II | / II | / II

A)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.