# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Mandrin interchangeable à serrage rapide (GBH 2-26 DFR)
(2) | Mandrin interchangeable SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Porte-outil SDS plus
(4) | Pare-poussière
(5) | Bague de verrouillage
(6) | Bague de verrouillage du mandrin interchangeable (GBH 2-26 DFR)
(7) | Sélecteur de sens de rotation
(8) | Bouton de blocage de l’interrupteur Marche/Arrêt
(9) | Interrupteur Marche/Arrêt
(10) | Bouton de déverrouillage du sélecteur stop de rotation/stop de frappe (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Sélecteur stop de rotation/de frappe (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Bouton de réglage de la butée de profondeur
(13) | Butée de profondeur
(14) | Poignée auxiliaire (surface de prise en main isolée)
(15) | Bouton de déverrouillage du sélecteur « Perçage/Perforation » (GBH 2-26 RE)
(16) | Sélecteur « Perçage/Perforation » (GBH 2-26 RE)
(17) | Poignée (surface de prise en main isolée)
(18) | Vis de blocage du mandrin à cléA)
(19) | Mandrin à cléA)
(20) | Adaptateur SDS plus pour mandrinA)
(21) | Logement de mandrin (GBH 2-26 DFR)
(22) | Bague avant du mandrin interchangeable à serrage rapide (GBH 2-26 DFR)
(23) | Bague de maintien du mandrin interchangeable à serrage rapide (GBH 2-26 DFR)
(24) | Dispositif d’aspiration (GDE 16 Plus)A)
(25) | Embout collecteur de poussièreA)
(26) | Porte-outil universel avec queue SDS plusA)

A)

  Cet accessoire n’est pas fourni.