# Tekniske data

Borehammer | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Hastighedsstyring |  | ● | ● | ●
Drejestop |  | – | ● | ●
Højre-/venstreløb |  | ● | ● | ●
Udskiftningsborepatron |  | – | – | ●
Nominel optagen effekt | W | 800 | 800 | 800
Slagtal | slag/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000
Nominelt omdrejningstal | o/min | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300
Værktøjsholder |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50 | 50
Maks. borediameter
Beton | mm | 26 | 26 | 26
Murværk (med hulborekrone) | mm | 68 | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13 | 13
Træ | mm | 30 | 30 | 30
VægtA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.