# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Gyorsbefogó cseretokmány (GBH 2-26 DFR)
(2) | SDS plus cseretokmány (GBH 2-26 DFR)
(3) | SDS plus szerszámbefogó egység
(4) | Porvédősapka
(5) | Reteszelőhüvely
(6) | Cseretokmány-reteszelő gyűrű (GBH 2-26 DFR)
(7) | Forgásirány-átkapcsoló
(8) | A be-/kikapcsoló rögzítőgombja
(9) | Be-/kikapcsoló
(10) | Reteszelésfeloldó gomb az ütés-/forgáskikapcsoló számára (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Ütés-/forgáskikapcsoló (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Gomb a mélységütköző-beállításhoz
(13) | Mélységütköző
(14) | Pótfogantyú (szigetelt markolatfelület)
(15) | "Fúrás/Ütvefúrás" átkapcsoló reteszelésfeloldó gomb (GBH 2-26 RE)
(16) | "Fúrás/Ütvefúrás" átkapcsoló (GBH 2-26 RE)
(17) | Fogantyú (szigetelt markolatfelület)
(18) | Biztosítócsavar a fogaskoszorús fúrótokmányhozA)
(19) | Fogaskoszorús fúrótokmányA)
(20) | SDS plus befogószár fúrótokmányok számáraA)
(21) | Fúrótokmány-befogó egység (GBH 2-26 DFR)
(22) | A gyorsbefogó-cseretokmány első hüvelye (GBH 2-26 DFR)
(23) | A gyorsbefogó-cseretokmány szorítógyűrűje (GBH 2-26 DFR)
(24) | Porelszívás (GDE 16 Plus)A)
(25) | Porfelfogó sapkaA)
(26) | Univerzális tartó SDS plus befogószárralA)

A)

  Ez a tartozék nem része a standard szállítási terjedelemnek.