# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Mandril de substituição de aperto rápido (GBH 2-26 DFR)
(2) | Mandril de substituição SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Encabadouro SDS plus
(4) | Capa de proteção contra pó
(5) | Bucha de travamento
(6) | Anel de travamento do mandril de substituição (GBH 2-26 DFR)
(7) | Comutador do sentido de rotação
(8) | Tecla de fixação para o interruptor de ligar/desligar
(9) | Interruptor de ligar/desligar
(10) | Tecla de desbloqueio para interruptor de bloqueio de rotação/impacto (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Interruptor de bloqueio de rotação/impacto (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Tecla para ajuste do batente de profundidade
(13) | Batente de profundidade
(14) | Punho adicional (superfície do punho isolada)
(15) | Tecla de desbloqueio para comutador "furar/furar com martelo" (GBH 2-26 RE)
(16) | Comutador "furar/furar com martelo" (GBH 2-26 RE)
(17) | Punho (superfície do punho isolada)
(18) | Parafuso de segurança para a bucha de coroa dentadaA)
(19) | Bucha de coroa dentadaA)
(20) | Adaptador SDS plus para buchaA)
(21) | Encaixe da bucha (GBH 2-26 DFR)
(22) | Bucha dianteira do mandril de substituição de aperto rápido (GBH 2-26 DFR)
(23) | Anel de fixação do mandril de substituição de aperto rápido (GBH 2-26 DFR)
(24) | Aspiração de pó (GDE 16 Plus)A)
(25) | Tampa de recolha de póA)
(26) | Suporte universal com adaptador SDS plusA)

A)

  Este acessório não faz parte do material a fornecer padrão.