# Tehnički podaci

Bušilica čekić | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Kontrola broja obrtaja |  | ● | ● | ●
Zaustavljanje obrtnog rada |  | − | ● | ●
Desni/levi smer |  | ● | ● | ●
Promenljiva stezna glava |  | − | − | ●
Nominalna ulazna snaga | W | 800 | 800 | 800
Broj udara | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nominalni broj obrtaja | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Prihvat za alat |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Prečnik vrata vretena | mm | 50 | 50 | 50
Maks. prečnik bušenja
Beton | mm | 26 | 26 | 26
Zid (sa burgijom sa šupljom krunicom) | mm | 68 | 68 | 68
Čelik | mm | 13 | 13 | 13
Drvo | mm | 30 | 30 | 30
TežinaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II

A)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.