# Technické údaje

Vŕtacie kladivo | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Regulácia otáčok |  | ● | ● | ●
Zastavenie otáčania |  | − | ● | ●
Pravobežný/ľavobežný chod |  | ● | ● | ●
Výmenné skľučovadlo |  | − | − | ●
Menovitý príkon | W | 800 | 800 | 800
Frekvencia príklepu | min-1 | 0 – 4 000 | 0 – 4 000 | 0 – 4 000
Menovité otáčky | ot/min | 0 – 1 300 | 0 – 1 300 | 0 – 1 300
Upnutie nástroja |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Priemer stopky vretena | mm | 50 | 50 | 50
Max. priemer vrtáka
Betón | mm | 26 | 26 | 26
Murivo (s dutou vŕtacou korunkou) | mm | 68 | 68 | 68
Oceľ | mm | 13 | 13 | 13
Drevo | mm | 30 | 30 | 30
HmotnosťA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II

A)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.