# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

##

GBH 2-26 RE:

Cu ajutorul inversorului „Găurire/Găurire cu percuţie” (16) selectează modul de funcţionare a sculei electrice.

- Pentru comutarea modului de funcţionare, apasă tasta de deblocare (15) şi roteşte inversorul „Găurire/Găurire cu percuţie” (16) în poziţia dorită, până când se fixează sonor.

Observaţie: Modifică modul de funcţionare numai când scula electrică este dezactivată! În caz contrar, scula electrică se poate deteriora.

Poziţia pentru găurire cu percuţie în beton sau piatră

Poziţia pentru găurire fără percuţie în lemn, metal, ceramică şi material plastic, precum şi pentru înşurubare

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

Cu ajutorul comutatorului de oprire a percuţiei/rotaţiei (11) selectează modul de funcţionare a sculei electrice.

- Pentru comutarea modului de funcţionare, apasă tasta de deblocare (10) şi roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (11) în poziţia dorită, până când se fixează sonor.

Observaţie: Modifică modul de funcţionare numai când scula electrică este dezactivată! În caz contrar, scula electrică se poate deteriora.

Poziţia pentru găurire cu percuţie în beton sau piatră

Poziţia pentru găurire fără percuţie în lemn, metal, ceramică şi material plastic, precum şi pentru înşurubare

Poziţia Vario-Lock pentru reglarea poziţiei dălţii
Comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (11) nu se fixează în această poziţie.

Poziţia pentru dăltuire

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (9) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

- Acţionează comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) numai cu scula electrică oprită.

Reglează întotdeauna direcţia de rotaţie pentru găurire cu percuţie, găurire şi dăltuire pe funcţionarea spre dreapta.

- Funcţionarea spre dreapta: Roteşte comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) pe ambele părţi, până la opritor, în poziţia .
- Funcţionarea spre stânga: Roteşte comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (7) pe ambele părţi, până la opritor, în poziţia .

##

- Pentru pornirea sculei electrice, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (9).

- Pentru fixarea în poziţie a comutatorului de pornire/oprire (9), menţineţi-l apăsat şi apăsaţi simultan tasta de fixare (8).

- Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorului de pornire/oprire (9). Cu comutatorul de pornire/oprire blocat în poziţie (9), mai întâi apăsaţi-l, iar apoi eliberaţi-l.

##

Poţi regla progresiv turaţia/numărul de percuţii a/al sculei electrice conectate exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară asupra comutatorului de pornire/oprire (9).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (9) determină o turaţie joasă/un număr de percuţii mai mic. Turaţia/Numărul de percuţii creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

##

Poţi bloca dalta în poziţiile 36. Astfel poţi adopta întotdeauna poziţia de lucru optimă.

- Introdu dalta în sistemul de prindere a accesoriilor.
- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (11) în poziţia „Vario-Lock”.
- Roteşte accesoriul în poziţia dorită a dălţii.
- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (11) în poziţia „Dăltuire”. Astfel, sistemul de prindere a accesoriilor va fi blocat.
- Reglează direcţia de rotaţie pentru dăltuire pe funcţio‌narea spre dreapta.