# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektro‌narzę‌dziu należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wenty‌la‌cyj‌nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez‌pieczną pracę.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

- Uszkodzoną osłonę przeciwpyłową należy natychmiast wymienić. Zaleca się wykonać wymianę w punkcie serwisowym.

- Oczyścić uchwyt narzędziowy (3) po każdym użyciu.