# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

##

GBH 2-26 RE:

Med brytaren ”Borrning/slagborrning” (16) väljer du driftsätt för elverktyget.

- För att byta driftläge trycker du på upplåsningsknappen (15) och vrider brytaren ”Borrning/slagborrning” (16) till önskad position så att den snäpper fast hörbart.

Observera: ändra endast driftstyp när elverktyget är avstängt! I annat fall kan elverktyget skadas.

Position för hammarborrning i betong eller sten

Position för borrning utan slag i trä, metall, keramik och plast samt för skruvdragning

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

Med slag-/vridstoppsbrytaren (11) väljer du driftstyp för elverktyget.

- För att byta driftläge, tryck på upplåsningsknappen (10) och vrid slag-/vridstoppsbrytaren (11) till önskad position tills den klickar fast hörbart.

Observera: ändra endast driftstyp när elverktyget är avstängt! I annat fall kan elverktyget skadas.

Position för hammarborrning i betong eller sten

Läge för borrning utan slag i trä, metall, keramik och plast samt för skruvdragning

Position Vario-Lock för justering av mejselposition
I denna position snäpper slag-/vridstoppbrytaren (11) inte fast.

Position för mejsling

##

Med riktningsomkopplaren (7) kan elverktygets rotationsriktning ändras. Vid nedtryckt strömställare Till/Från (9) kan omkoppling inte ske.

- Aktivera rotationsriktningsomkopplaren (7) endast när elverktyget står stilla.

Ställ alltid in rotationsriktningen till högergång vid hammarborrning, borrning och mejsling.

- Högergång: skjut riktningsomkopplaren (7) till anslag på båda sidor i position .
- Vänstergång: skjut riktningsomkopplaren (7) till anslag på båda sidor i position .

##

- För att slå på elverktyget, tryck på-/av-strömbrytare (9).

- För att arretera på-/avknappen (9), håll den intryckt och tryck dessutom på spärrknappen (8).

- För att stänga av elverktyget, släpp på-/avknappen (9). Vid arreterad på-/av-knapp (9) trycker du först på denna och släpper den sedan.

##

Varvtalet/slagtalet på inkopplat elverktyg kan justeras steglöst genom att mer eller mindre trycka ned på-/av-strömbrytaren (9).

Ett lätt tryck på på-/av-strömbrytaren (9) ger ett lågt varvtal. Med tilltagande tryck ökar varvtalet/slagtalet.

##

Du kan arretera mejseln i 36 olika lägen. Därigenom kan du uppnå den optimala arbetspositionen.

- Sätt in mejseln i verktygsfästet.
- Vrid slag-/vridstoppbrytaren (11) till position ”Vario-Lock”.
- Vrid insatsverktyget i önskad mejselställning.
- Vrid slag-/vridstoppsbrytaren (11) till position ”Mejsling”. Verktygshållaren är därmed låst.
- Ställ in rotationsriktningen på högergång vid mejsling.