# Технически данни

Перфоратор | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Управление на оборотите |  | ● | ● | ●
Спиране на въртенето |  | − | ● | ●
Десен/ляв ход |  | ● | ● | ●
Сменяем патронник |  | − | − | ●
Номинална консумирана мощност | W | 800 | 800 | 800
Честота на ударите | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Номинална скорост на въртене | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Диаметър шийка на вала | mm | 50 | 50 | 50
макс. диаметър на пробиване
Бетон | mm | 26 | 26 | 26
Зидария (с куха боркорона) | mm | 68 | 68 | 68
Стомана | mm | 13 | 13 | 13
Дърво | mm | 30 | 30 | 30
ТеглоA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Клас на защита |  | / II | / II | / II

A)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежения и при специфични за отделни страни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.