# Tehnični podatki

Vrtalno kladivo | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Krmiljenje števila vrtljajev |  | ● | ● | ●
Stikalo za blokado vrtenja |  | − | ● | ●
Vrtenje v desno/levo |  | ● | ● | ●
Izmenljiva vpenjalna glava |  | − | − | ●
Nazivna moč | W | 800 | 800 | 800
Število udarcev | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nazivno število vrtljajev | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Vpenjalni sistem |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Premer vratu vretena | mm | 50 | 50 | 50
Najv. premer vrtanja
Beton | mm | 26 | 26 | 26
Zid (z votlo vrtalno krono) | mm | 68 | 68 | 68
Jeklo | mm | 13 | 13 | 13
Les | mm | 30 | 30 | 30
TežaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Razred zaščite |  | / II | / II | / II

A)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Navedbe veljajo za nazivno napetost [U] 230 V. Pri drugih napetostih in izvedbah, specifičnih za posamezne države, se lahko te navedbe razlikujejo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.