# Verktygsbyte

Dammskyddskåpan (4) hindrar i stor utsträckning borrdamm från att tränga in i verktygsfästet under arbetet. Vid insättning av verktyg se till att dammskyddskåpan (4) inte skadas.

- En skadad dammskyddskåpa måste bytas ut omedelbart. Vi rekommenderar att detta utförs av kundtjänst.

##

### Sätta in SDS plus-insatsverktyget (se bild E)

Med SDS plus-chucken kan du enkelt och bekvämt byta insatsverktyget utan att behöva använda något annat verktyg.

- GBH 2-26 DRE: Sätt in SDS plus-växelborrchucken (2).
- Rengör insticksänden av insatsverktyget och smörj den lätt.
- Sätt in insatsverktyget i verktygsfästet med en roterande rörelse tills det låser fast.
- Kontrollera låsningen genom att dra i verktyget.

SDS plus-insatsverktyg kan röras fritt beroende på system. Därigenom uppstår en avvikelse i roteringen vid tomgång. Detta påverkar inte precisionen hos borrhålet, eftersom borren centrerar sig själv vid borrning.

### Ta av SDS plus-insatsverktyget (se bild F)

- Skjut spärrhylsan (5) bakåt och ta av insatsverktyget.

##

## GBH 2-26 RE/GBH 2-26 DRE

### Sätta in insatsverktyget (se bild G)

Observera: använd inte verktyg utan SDS plus för hammarborrning eller mejsling! Verktyg utan SDS plus och dess borrchuck skadas vid slagborrning och mejsling.

- Sätt in en kuggkranschuck (19).
- Öppna kuggkranschucken (19) genom att vrida tills verktyget kan skjutas in. Sätt in verktyget.
- Sätt in chucknyckeln i hålen på kuggkranschucken (19) och spänn fast verktyget jämnt.
- GBH 2-26 RE: Ställ alltid brytaren (16) på symbolen ”Borrning”.
- GBH 2-26 DRE: Vrid slag-/vridstoppsbrytaren (11) till position ”Borrning”.

### Borttagning av insatsverktyget

- Vrid kuggkranschuckens (19) hylsa motsols med hjälp av chucknyckeln tills insatsverktyget kan tas ut.

##

## GBH 2-26 DFR

### Sätta in insatsverktyget (se bild H)

Observera: använd inte verktyg utan SDS plus för hammarborrning eller mejsling! Verktyg utan SDS plus och dess borrchuck skadas vid slagborrning och mejsling.

- Sätt in snabbväxelchucken (1).

- Håll fast snabbväxelborrchuckens hållring (23). Öppna verktygsfästet genom att vrida främre hylsan (22) tills verktyget kan sättas in. Håll fast hållringen (23) och vrid den främre hylsan (22) kraftigt i pilens riktning tills tydliga klickande ljud hörs.
- Kontrollera fästet genom att dra i verktyget.

Observera: om verktygsfästet har öppnats till anslag kan klickljud höras när det vrids åt och verktygsfästet stängs inte.

Vrid i detta fall den främre hylsan ett varv motsols. Därefter kan verktygsfästet stängas.

- Vrid slag-/vridstoppsbrytaren (11) till position ”Borrning”.

### Ta av insatsverktyget (se bild I)

- Håll fast snabbväxelborrchuckens hållring (23). Öppna verktygsfästet genom att vrida främre hylsan (22) i pilriktningen tills verktyget kan tas bort.