# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Szybkozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski (GBH 2-26 DFR)
(2) | Wymienny uchwyt wiertarski SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Uchwyt narzędziowy SDS plus
(4) | Osłona przeciwpyłowa
(5) | Tuleja ryglująca
(6) | Pierścień blokujący wymienny uchwyt wiertarski (GBH 2-26 DFR)
(7) | Przełącznik kierunku obrotów
(8) | Przycisk blokady włącznika/wyłącznika
(9) | Włącznik/wyłącznik
(10) | Przycisk odblokowujący przełącznik wiercenia udarowego / blokady obrotów (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Przełącznik wiercenia udarowego / blokady obrotów (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Przycisk do regulacji ogranicznika głębokości
(13) | Ogranicznik głębokości
(14) | Rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)
(15) | Przycisk odblokowujący przełącznik „wiercenie / wiercenie udarowe” (GBH 2-26 RE)
(16) | Przełącznik „wiercenie/wiercenie udarowe” (GBH 2-26 RE)
(17) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(18) | Śruba zabezpieczająca do zębatego uchwytu wiertarskiegoA)
(19) | Zębaty uchwyt wiertarskiA)
(20) | Trzpień mocujący SDS plus do uchwytu wiertarskiegoA)
(21) | Chwyt do uchwytu wiertarskiego (GBH 2-26 DFR)
(22) | Tuleja przednia szybkozaciskowego wymiennego uchwytu wiertarskiego (GBH 2-26 DFR)
(23) | Pierścień mocujący szybkozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski (GBH 2-26 DFR)
(24) | System odsysania pyłu (GDE 16 Plus)A)
(25) | Osłona wychwytująca pyłA)
(26) | Uchwyt uniwersalny z trzpieniem mocującym SDS plusA)

A)

  Ten osprzęt nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.