# Dados técnicos

Martelo perfurador | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Controlo das rotações |  | ● | ● | ●
Bloqueio de rotação |  | − | ● | ●
Rotação à direita/esquerda |  | ● | ● | ●
Bucha substituível |  | − | − | ●
Potência nominal absorvida | W | 800 | 800 | 800
N.º de impactos | i.p.m | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Rotações nominais | r.p.m | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 | 50 | 50
Diâmetro máx. de perfuração
Betão | mm | 26 | 26 | 26
Alvenaria (com broca de coroa oca) | mm | 68 | 68 | 68
Aço | mm | 13 | 13 | 13
Madeira | mm | 30 | 30 | 30
PesoA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Classe de proteção |  | / II | / II | / II

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.