# مشخصات فنی

دریل چکشی | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
کنترل سرعت |  | ● | ● | ●
توقف چرخش |  | − | ● | ●
راست گرد/چپ گرد |  | ● | ● | ●
سه نظام قابل تعویض |  | − | − | ●
توان ورودی نامی | W | 800 | 800 | 800
تعداد ضربه | min–1 | ‎‎0–4000‎‎‎‎‎‎‎‎ | ‎‎0–4000‎‎‎‎‎‎‎‎ | ‎‎0–4000‎‎‎‎‎‎‎‎
سرعت نامی | min–1 | ‎‎0–1300‎‎‎‎‎‎‎‎ | ‎‎‎‎0–1300‎‎‎‎‎‎‎‎ | ‎‎0–1300‎‎‎‎‎‎‎‎
ابزارگیر |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
قطر گلویی محور | mm | 50 | 50 | 50
حداکثر قطر سوراخ
بتن | mm | 26 | 26 | 26
ساختار آجری (با مته نمونه برداری) | mm | 68 | 68 | 68
فولاد | mm | 13 | 13 | 13
چوب | mm | 30 | 30 | 30
وزنA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
کلاس ایمنی |  | / II | / II | / II

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎[U]‎ ‎230 ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.