# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Anahtarsız değiştirilebilir mandren (GBH 2-26 DFR)
(2) | SDS plus değiştirilebilir mandren (GBH 2-26 DFR)
(3) | SDS plus uç girişi
(4) | Toz koruma kapağı
(5) | Kilitleme kovanı
(6) | Değiştirilebilir mandren kilitleme halkası (GBH 2-26 DFR)
(7) | Dönme yönü değiştirme şalteri
(8) | Açma/kapama şalteri için sabitleme tuşu
(9) | Açma/kapama şalteri
(10) | Darbe/dönme stopu şalteri için boşa alma düğmesi (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Darbe/dönme stopu şalteri (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Derinlik mesnedi ayarı için tuş
(13) | Derinlik aparatı
(14) | İlave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(15) | "Delme/darbeli delme" şalteri için kilit açma tuşu (GBH 2-26 RE)
(16) | "Delme/darbeli delme" şalteri (GBH 2-26 RE)
(17) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(18) | Anahtarlı mandren için kilitleme vidasıA)
(19) | Anahtarlı mandrenA)
(20) | Mandren için SDS plus giriş şaftıA)
(21) | Mandren girişi (GBH 2-26 DFR)
(22) | Anahtarsız değiştirilebilir mandren ön kovanı (GBH 2-26 DFR)
(23) | Anahtarsız değiştirilebilir mandren tutma halkası (GBH 2-26 DFR)
(24) | Toz emme sistemi (GDE 16 Plus)A)
(25) | Toz koruma kapağıA)
(26) | SDS plus giriş şaftlı üniversal tutucuA)

A)

  Bu aksesuar ilgili standart teslimat kapsamına dahil değildir.