# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

##

GBH 2-26 RE:

Gręžimo režimų „Gręžimas/gręžimas su smūgiu“ perjungikliu (16) pasirinkite elektrinio įrankio veikimo režimą.

- Norėdami pakeisti veikimo režimą, paspauskite atblokavimo klavišą (15) ir sukite gręžimo režimų „Gręžimas/gręžimas su smūgiu“ perjungiklį (16) į norimą padėtį, kol išgirsite, kad jis užsifiksavo.

Nuoroda: veikimo režimą keiskite tik tada, kai elektrinis įrankis išjungtas! Priešingu atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.

Padėtis, norint pasirinkti Gręžimas su smūgiu į betoną arba akmenį

Padėtis, norint pasirinkti Gręžimas be smūgio medieną, metalą, keramiką ir plastiką bei sukti varžtus

GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR:

Gręžimo-kirtimo režimų perjungikliu (11) pasirinkite elektrinio įrankio veikimo režimą.

- Norėdami pakeisti veikimo režimą, paspauskite atblokavimo klavišą (10) ir sukite gręžimo-kirtimo režimų perjungiklį (11) į norimą padėtį, kol išgirsi‌te, kad jis užsifiksavo.

Nuoroda: veikimo režimą keiskite tik tada, kai elektrinis įrankis išjungtas! Priešingu atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.

Padėtis, norint Gręžti su smūgiu betoną arba akmenį

Padėtis, norint gręžti be smūgio medieną, metalą, keramiką ir plastiką bei sukti varžtus

Padėtis Vario-Lock kalto padėčiai pakeisti
Šioje padėtyje gręžimo-kirtimo režimų perjungiklis (11) neužsifiksuoja.

Padėtis, norint Kirsti

##

Sukimosi krypties perjungikliu (7) galite pakeisti elektrinio įrankio sukimosi kryptį. Tačiau tuo‌met, kai įjungimo-išjungimo jungiklis (9) yra nuspaustas, tai padaryti yra neįmanoma.

- Sukimosi krypties perjungiklį (7) junkite tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Norėdami gręžti su smūgiu, gręžti ir kirsti, visada nustatykite dešininę sukimosi kryptį.

- Dešininis sukimasis: sukimosi krypties perjungiklį (7) abiejose pusėse sukite iki atramos į padėtį .
- Kairinis sukimasis: sukimosi krypties perjungiklį (7) abiejose pusėse sukite iki atramos į padėtį .

##

- Norėdami elektrinį įrankį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (9).

- Norėdami įjungimo-išjungimo jungiklį (9) užfiksuo‌ti, laikykite jį paspaustą ir dar paspauskite jungiklio fiksatorių (8).

- Norėdami elektrinį įrankį išjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (9) atleiskite. Jei įjungi‌mo-išjungimo jungiklis (9) užfiksuotas, pirmiausia jį paspauskite, o po to atleiskite.

##

Įjungto elektrinio įrankio sūkių skaičių tolygiai galite reguliuoti atitinkamai spausdami įjungimo-išjungimo jungiklį (9).

Šiek tiek spaudžiant įjungimo-išjungimo jungiklį (9), įrankis veikia mažais sūkiais. Daugiau spaudžiant jungiklį, sūkių skaičius didėja.

##

Kaltą galite nustatyti į 36 padėtis. Tokiu būdu visada galite pasirinkti optimalią darbinę padėtį.

- Kaltą įstatykite į įrankių įtvarą.
- Pasukite gręžimo-kirtimo režimų perjungiklį (11) į padėtį „Vario-Lock“.
- Kaltą su įtvaru pasukite į norimą padėtį.
- Pasukite gręžimo-kirtimo režimų perjungiklį (11) į padėtį „Kirtimas“. Taip nustačius, įrankių įtvaras užfiksuojamas.
- Norėdami kirsti, nustatykite dešininį sukimąsi.